ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# リーダの同期機能:

同期インターフェースを使用することで、複数のデバイスによる画像の取得を同期することが可能になります。対応するモードは [シングル]、[バースト]、[連続]、[セルフ] の各モードです。

同期機能では一つのストロボ照明を共有して、すべてのセンサで一斉に露光することができます。また、同期したリーダのトリガの順番を決めて、向かい合ったリーダ同士のライティングに支障がでないようにすることも可能です。同期トリガに対応しているのは、操作に使用しているコネクターを付けた外部照明のみになりますので、注意が必要です。

ただし、この機能とイメージャの設定は同期できないことにご注意ください。例えば、各リーダの露出設定やゲイン設定は個別に行う必要があります。同期機能はあくまで、現存のマルチリーダ同期システムで実行する実際の画像の取得やトリガを同期するためのものです。

同期取得をリーダーで設定するには、Dataman設定ツールの [マルチリーダー同期] ペインの [同期リーダー]（IEEE1588）でPTP（Precision Time Protocol）を有効にしてください。それぞれのリーダに [セカンダリカメラのみ] を設定し、マルチリーダ同期の関係を定義してください。

詳しい設定方法は、次のステップのとおりです。

1. PTPを有効にする にチェックを入れます。

2. すでにネットワークにPTPプライマリリーダのクロックがある場合は、[セカンダリカメラのみ] チェックボックスのチェックを外さないでおきます (1つだけでもリーダにマスタークロックがない場合は、チェックを外してください)。

3. [ステータス] ボックスでプロトコルのステータスを確認します。

4. MRS同期をPTPで有効にし、マルチリーダ同期 のトリガリングを同期します。

5. 必要に応じて [トリガ開始と同期取得タイムスタンプの時間間隔] を設定します。これは、全デバイスがタイムスタンプの前にTCPパッケージを確実に受け取るよう、プライマリリーダがトリガに追加する時間を表します。

6. 必要に応じて [同期取得のタイムスタンプにローカルオフセットを追加] を設定します。これは、オフセットされた画像の取得が分かるようにセカンダリリーダがタイムスタンプに追加する時間を表します。

Note: DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380