ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ウェイクアップメッセージの機能:

ウェイクアップ時の[診断文字列出力] が有効になっていると、リーダまたはベースステーションが起動したときに常に診断文字列を送信します。

この機能は USB 接続には使用できません。シリアル接続の場合は Setup Tool の設定に関係なく、メッセージが送信された時のボーレートが自動的に 38,400 にセットされています。

Note: DMAE50,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500,DM8700Base,DM8000Base