Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Welche Werte können für den Höhensensor eingestellt werden?

Um den Pakethöhensensor für Ihr Lesegerät zu kalibrieren, wählen Sie zunächst einen der unterstützten Sensoren aus, den Sie verwenden möchten: den Omron-RS-232-Lichtvorhang oder den Baumer-RS-232-Laserentfernungsmesser.

Für den Omron-Lichtvorhang können Sie folgende Werte einstellen:

- Strahlabstand: Abstand (in mm) zwischen den Strahlen – einstellbarer Bereich: 0-300 mm
- Sensor bis Oberfläche: Abstand zwischen Förderband und Pakethöhensensor mit einem einstellbaren Bereich von 0-10.000 mm. Der Messpunkt am Höhensensor ist der Höhennullpunkt. Verwenden Sie dazu die Kalibriermarke.

Für den Baumer-Laserentfernungsmesser lässt sich lediglich der Wert Sensor bis Oberfläche einstellen.

Note: DM503