Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Quels sous-réseaux de l'adresse IP puis-je utiliser ?

Si vous choisissez d'utiliser une adresse IP statique, vous pouvez utiliser tous les sous-réseaux de l'adresse IP sauf les sous-réseaux 172.16.2.x et 172.16.0.x. N'utilisez ces sous-réseaux ni pour la station de base ni pour l'adresse IP du lecteur sans fil.

Note: DM8000Base