Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Comment puis-je utiliser le bouton Live ?

Dans l'onglet Basique, cliquez sur le Bouton Continu pour passer au mode Continu. Le mode Live ne surveille pas seulement ce qui est lu par le périphérique, il le décode également.

Cochez la case Décodage si vous souhaitez que le périphérique décode les images capturées. Lorsque la case Retour mise au point est cochée, une échelle de couleurs est visible sur le côté droit de la vue de l'image. Cette échelle indique la mise au point de la lentille (plus le curseur est bas, moins la mise au point est élevée).

Cliquez sur l'option Exposition automatique pour que le lecteur détermine automatiquement les meilleurs réglages d'exposition dans l'image. Le curseur (en-dessous de la zone de visionnage d'image) indique la luminosité de pixel de la cible.

Dans l'onglet Avancé, vous pouvez afficher une vue tabulaire des paramètres d'image.

Note: default