Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Comment puis-je utiliser la station de base à la place d'un clavier lors de l'utilisation d'un adaptateur PS/2 ?

Pour émuler un clavier PS/2, vous devez utiliser le câble série, l'alimentation externe et le câble d'émulation (voir l'Aide-mémoire. Numérisez le code de configuration Activer l'émulation clavier PS/2 à partir du document Codes de configuration du lecteur (disponible dans le menu Démarrer de Windows ou dans le menu Aide de l'outil de configuration). Pour installer l'adaptateur PS/2, vous devez éteindre votre PC complètement. Connectez la station de base en utilisant les câbles énumérés ci-dessus. Allumez ensuite votre ordinateur et votre lecteur sans fil émulera un clavier PS/2.

Note: DM8000Base