Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Quels sont les différents modes de transfert ?

Le mode de transfert Sur demande transfère les images lorsque vous cliquez sur Transférer maintenant dans l'outil de configuration ou lorsque vous envoyez le DMCC adéquat. Si vous sélectionnez le mode de transfert FTP - Durée d'exécution, les images sont automatiquement envoyées au serveur FTP dès que la connexion devient active.

Remarque : la mémoire utilisée par la file d'attente dans le service runtime FTP est limitée : 16 ou 8 images + 8 graphiques superposés peuvent être transférés au maximum dans une file d'attente (ou déclencheur).

Note: DM060,DM260,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503