Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# comment réinitialiser la connexion USB à la station de base ?

Si vous avez du mal à établir ou à conserver une connexion USB entre une station de base et votre PC, procédez comme suit pour reconfigurer la connexion USB :

1. Déconnectez le câble USB et le câble d'alimentation de la station de base.

2. Reconnectez le câble USB et le câble d'alimentation à la station de base.

3. Placez le lecteur dans la station de base.

4. Retirez le lecteur de la station de base et scannez le code de configuration USB-COM/RS_232.

Note: DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,DM8700Base,DM8000Base