Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Comment régler l'exposition de l'image ?

Dans le groupe Exposition, sélectionnez les paramètres d'Exposition automatique pour déterminer automatiquement les meilleurs paramètres pour le niveau de luminosité souhaité de chaque image. Vous pouvez utiliser les paramètres Exposition maximale en fonction de votre environnement de production, ou sélectionner Exposition manuelle pour définir une exposition précise en millisecondes.

Avec l'Exposition manuelle, vous pouvez cliquer sur Optimiser la luminosité dans le volet Historique des résultats afin de générer une valeur fixe pour le réglage de l'exposition, limitée par la valeur d'Exposition maximale. Le réglage Facteur de gain maximum sert à régler la luminosité maximum de pixel de la cible.

Note: DM503