Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Comment puis-je modifier l'intensité des LED d'éclairage rouge ?

Sous la zone de groupe Eclairage, utilisez le curseur Intensité pour modifier l'intensité des LED d'éclairage rouge que le lecteur utilise pour éclairer le symbole en cours d'inspection.

Veuillez noter que toutes les plateformes et configurations de l'éclairage ne prennent pas en charge le contrôle de l'intensité. Veuillez consulter le tableau ci-dessous concernant les configurations prises en charge :

Plateforme Contrôle d'intensité LED individuelle ou segment marche/arrêt Commentaire DM50 Oui Non Seulement 1 LED rouge DM60 Oui Non DM70 Non Oui DM503 Oui Non Éclairage externe

Note: DM050,DM060,DM070,DM503