Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Quels paramètres puis-je régler dans l'onglet Codes 2D ?

Après avoir configuré votre périphérique pour traiter la norme ISO/CEI 15415, AIM-DPM/ISO/CEI TR29158, SEMI T10, ou DotCode pour les codes 2D (sous l'onglet Général dans le volet Qualité du code), cet onglet vous permet de gérer des aspects de ce type d'évaluation de code.

Dans le menu déroulant Grade minimum de validité pour résultat général vous pouvez indiquer quel grade minimum est accepté comme « Validé » pour la norme de qualité de code donnée.

En cochant la case à cocher Seuil personnalisé, vous pouvez rejeter et personnaliser les paramètres de seuil personnalisé initialement définis dans la norme de qualité de code donnée. Veuillez noter que si vous décochez puis cochez à nouveau la case à cocher, les valeurs seuil sont rétablies aux valeurs par défaut. Ces options fournissent une liste de mesures pour le standard, et chacune de ces mesures a les paramètres suivants :

- Le Seuil peut être réglé pour les grades A, B, C et D. Si une valeur de mesure dépasse ce seuil, le grade correspondant est attribué. Le grade F est attribué si la valeur n'atteint pas le seuil du grade D. Veuillez noter que certaines mesures (par ex. SEMI 10) n'ont pas de seuil, en fonction des standards ISO (pour plus de détails, voir http://www.iso.org pour la documentation des normes ISO correspondantes).

- Utiliser pour le calcul global : si cette case est cochée, cette mesure est utilisée pour le calcul du grade global. Veuillez noter que les mesures SEMI T10 ne disposent pas de cette option.

- Inclure dans le rapport : si cette case est cochée, cette mesure inclue dans le rapport de qualité des codes disponible directement à partir du lecteur par transfert FTP ou créé par l'outil de configuration via la journalisation des rapports, et dans la chaîne de résultats qui peut être activée dans l'onglet Chaîne de résultats.

Veuillez noter que par leur nature, toutes les mesures ne disposent pas de toutes les options (par exemple si la norme ISO ne donne pas de grade à la mesure).

Remarque : microQR n'est pas pris en charge pour l'évaluation de la qualité de code 2D.

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,MX-1000,MX-1500