Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Comment le retard du déclenchement fonctionne-t-il en mode de synchronisation multi-lecteurs ?

Lecteurs principal et secondaires sont normalement déclenchés à la fois, mais un retard de déclenchement peut être défini pour le lecteur principal et chaque lecteur secondaire du groupe. Le retard de déclenchement total du lecteur principal correspond simplement au retard de déclenchement défini pour le lecteur principal. Le retard de déclenchement total du lecteur secondaire correspond au retard de déclenchement du lecteur principal + le retard de déclenchement du lecteur secondaire.

Note: DM060,DM070,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503