Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# O que é uma Mensagem de ativação?

Se a função Enviar cadeia de diagnóstico ao ativar estiver habilitada, o leitor ou a estação de base transmitirá uma cadeia de diagnósticos sempre que o dispositivo iniciar.

Esta funcionalidade não está disponível para conexões USB. Para conexões seriais, a taxa de transmissão está automaticamente ajustada em 38.400 quando a mensagem é enviada, apesar dos ajustes realizados no Setup Tool.

Note: DMAE50,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500,DM8700Base,DM8000Base