Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Qual é a função de cada ação da entrada na guia Entradas?

Use as configurações da ação da entrada para configurar qual ação o leitor irá executar. Por padrão, o leitor não responde a um sinal da entrada 1, 2 ou 3. Somente as portas de entrada 0 e 1 podem ser usadas para o sinal de disparo.

As ações da porta de entrada Aprender código, Melhorar brilho, Cadeia de correspondência de treinamento e Código de configuração do leitor são executadas somente após o próximo disparo.

É possível configurar o leitor para executar as seguintes ações:

- As funções Disparo ligado e Disparo desligado são habilitadas como padrão na mesma entrada. O Disparo desligado é automaticamente o inverso do Disparo ligado. Se você colocar dois sinais em entradas separadas, poderá configurar a polaridade de forma independente, conforme as suas necessidades.

- O Aprender código significa que o leitor está treinado com a simbologia esperada, que pode diminuir o tempo necessário para decodificar símbolos sucessivos.

- A função Otimizar brilho significa que o leitor encontra as melhores configurações da luz e do processador de imagens possíveis para ler um código.

  OBSERVAÇÃO: A função Melhorar brilho não funciona se uma dimensão de ROI for menor que 144.

- A função Cadeia de correspondência de treinamento significa que o código decodificado será o código usado para comparação e validação dos códigos sucessivos.

- O Código de configuração do leitor significa que o leitor deve considerar o código a ser lido não como uma imagem, mas como um comando de configuração, por sua vez, reduzindo a contagem do disparo e sem produzir uma imagem Não lida.

- A função Habilitar as imagens sem leitura no buffer significa que será possível armazenar imagens Não lidas no buffer, se você quiser, por exemplo, ver por que obteve imagens Não lidas.

- Polaridade significa que, se a polaridade estiver definida, esta causa uma mudança no sinal que dispara uma aquisição de imagem

- Atraso do debounce significa que é definido quanto tempo o sinal do disparo deve ser detectado para ser reconhecido como válido.

Note: DM050,DM060