界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 什么是唤醒消息？

如果启用唤醒时输出诊断字符串，读码器或基站会在启动时传输诊断字符串。

此功能对 USB 连接不可用。对于串行连接，无论设置工具如何设置，波特率都会在发送消息时自动设定为 38,400。

Note: DMAE50,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500,DM8700Base,DM8000Base