Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Welche Daten werden im Fenster „Verlauf für Bilder mit Fehllesung“ angezeigt?

Im Verlauf für Bilder mit Fehllesung werden die neuesten Bilder mit Fehllesung angezeigt, die das überwachte Gerät erfasst hat. In der Tabellenansicht links sind eine Reihe von Bildattributen aufgeführt, während im Bildfenster rechts das Bild angezeigt wird, das Sie in der Folienansicht darunter auswählen. Klicken Sie auf das Speichersymbol, um das aktuell ausgewählte Bild zu speichern.

Sofern Sie unter Konfiguration > Einstellungen > Klassifizierung den Klassifizierungsabruf ausgewählt haben, zeigt das Diagramm zur Klassifizierung unten links an, welche Arten von Fehllese-Ereignissen aufgetreten sind.

Note: DM060,DM260,DM300,DM360,DM503, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, RTM_Lean