Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Welche Auslösertypen gibt es?

Auslöser, die Decodierversuche starten, werden entweder durch eine externe Quelle oder durch ein internes Taktsystem des Lesegerätes generiert.

Mit den folgenden Ereignissen wird dem Lesegerät signalisiert, dass ein Decodierversuch erfolgen soll, sofern das Gerät für die Reaktion auf einen externen Auslöser konfiguriert ist:

- Drücken der Taste am Lesegerät

- Senden des DMCC-Auslösers (DataMan Control Command) bei bestehender serieller oder Ethernet-Verbindung mit dem Lesegerät

- Empfang eines digitalen Eingangssignals über die Auslöserleitungen des I/O-Kabels

- Klicken auf die Schaltfläche „Auslöser“ im Setup Tool

- Drücken von STRG+T auf der Tastatur, wenn das Setup Tool-Fenster aktiv ist

Sie können das Lesegerät mit einem der folgenden Auslösertypen für externe Ereignisse konfigurieren:

- Einzel – Bei diesem Auslösermodus wird ein einzelnes Bild erfasst und die Decodierung darin enthaltener Symbole versucht. Bei diesem Auslösermodus wird das Lesezeitlimit unterstützt.

- Manuell – Bei diesem Auslösermodus werden Bilder erfasst, solange das Auslösersignal aktiv ist. Der Lesevorgang wird gestoppt, sobald ein Symbol erkannt und decodiert oder das Auslösersignal beendet wird. Bei diesem Auslösermodus wird das Lesezeitlimit nicht unterstützt.

- Bildfolge – Bei diesem Auslösermodus werden mehrere Bilder erfasst und das erste erkannte Symbol in der Gruppe decodiert. Sie können die Anzahl Bilder pro Bildfolge und das Intervall zwischen den Bilderfassungen festlegen. Bei diesem Auslösermodus wird das Lesezeitlimit unterstützt. Das Zeitlimit entspricht der Dauer zur Erfassung der einzelnen Bilder in der Bildfolge, nicht der Bildfolge insgesamt.

- Fortlaufend – Bei diesem Auslösermodus werden Bilder erfasst, solange das Auslösersignal aktiv ist. Das Lesegerät erfasst Bilder in einem bestimmten Intervall und scannt alle Symbole, die die aufeinanderfolgenden Bilder enthalten. Bei Decodierung eines Symbols stoppt das Lesegerät den Empfang des Auslösersignals. Wird kein Symbol decodiert, wird die Bilderfassung fortgesetzt, solange das Auslösersignal aktiv ist. Wird kein Auslösersignal mehr gesendet und wurde bis dahin kein Symbol gescannt und decodiert, gibt das Lesegerät als Ergebnis eine Fehllesung zurück.

  Wenn Sie das Lesegerät für das Scannen mehrerer Symbole konfigurieren, beendet das Gerät die Bilderfassung nicht nach dem Scannen und Decodieren des ersten Symbols, sondern scannt solange Symbole, bis die gewünschte Anzahl Symbole erreicht ist oder kein Auslösersignal mehr empfangen wird. Wird kein Auslösersignal mehr gesendet, obwohl die gewünschte Anzahl an Symbolen nicht erkannt und decodiert wurde, gibt das Lesegerät als Ergebnis eine Fehllesung zurück.

  Sie können das Intervall zwischen den Lesevorgängen steuern und eine Verzögerung für den Zeitraum zwischen dem Empfang des Auslösersignals und dem Beginn der Bilderfassung angeben. Im Auslösermodus „Fortlaufend“ wird über das Auslöserintervall indirekt ein Lesezeitlimit festgelegt.

Die übrigen Auslösertypen werden nicht durch ein externes Ereignis ausgelöst, sondern starten die Bilderfassung sofort nach Auswahl:

- Präsentation – Bei diesem Modus wird kontinuierlich nach Symbolen gesucht und erkannte Codes werden decodiert.

  Im Modus „Präsentation“ können verschiedene Parameter angegeben werden, z. B. ob das Lesegerät denselben Code mehrfach liest und wie lange das Gerät bis zum Scannen des nächsten Symbols warten soll.

  Im Modus „Präsentation“ können Sie durch Auswahl der Option Automatische Belichtung die besten Belichtungseinstellungen für die gewünschte Bildhelligkeit vom Lesegerät bestimmen lassen. Das Lesegerät verwendet jedoch zum Festlegen dieser Einstellungen die ersten Bilder, die es erfasst, und lässt dabei unter Umständen Bilder aus, die ein decodierbares Symbol enthalten. Bei Auswahl der Option Manuelle Belichtung können Sie eine exakte Belichtungseinstellung für die Kamera angeben.

  Beachten Sie, dass bei dem Versuch, ein Bild zu decodieren, alle nachfolgenden Bilder, die während dieses Versuchs erfasst werden, verworfen werden.

  Bei diesem Auslösermodus wird das Lesezeitlimit nicht unterstützt.

- Automatisch (intern) – Dieser Modus ähnelt dem Auslösermodus „Präsentation“, da das Lesegerät kontinuierlich nach Symbolen sucht und alle erkannten Codes decodiert. Im Unterschied zum Modus „Präsentation“ unternimmt das Lesegerät bei jedem Bild einen Decodierversuch und deaktiviert die Einstellungen unter Automatische Belichtung, mit denen die besten Belichtungseinstellungen für die gewünschte Bildhelligkeit automatisch festgelegt werden.

  Im Auslösermodus „Automatisch“ können verschiedene Parameter angegeben werden, z. B. ob das Lesegerät denselben Code mehrfach liest und wie lange es bis zum Scannen des nächsten Codes warten soll. Im Auslösermodus „Automatisch“ wird über das Auslöserintervall indirekt ein Lesezeitlimit festgelegt.

HINWEIS: Für eine Reihe stationärer Lesegeräte gibt es Varianten (S-Modelle, L-Modelle usw.) und viele davon unterstützen nur bestimmte Auslösertypen. Die von Ihrer Variante unterstützten Auslösertypen können Sie der entsprechenden Bedienungsanleitung entnehmen.

Note: DMAE50,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503