Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Werden nach einer Gut-Lesung weitere Bilder erfasst?

Nein. Wird mit einem Setup ein gültiges Bild erfasst, versucht das Lesegerät in dem betreffenden Auslöserzyklus nicht mehr, das Bild mit weiteren Setups zu erfassen. Wenn es ein gültiges Bild findet, wird die Decodierung gestartet. Zusätzliche Bilder werden nur erfasst, wenn es in vorhergehenden Setups zu Fehllesungen kommt. Das Lesegerät führt die Erfassungsversuche mit den einzelnen aktivierten Setups nach einer Prioritätenfolge aus. Dabei beginnt das Gerät mit dem Setup, für das die höchste Priorität angegeben ist, und arbeitet die Setupliste ab, bis eine Lesung gültig ist.

Note: DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500