Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Was sind der „Verzögerungsmodus“ und die „Code-Lesewiederholungsverzögerung“?

Mit der Option Verzögerungsmodus wird die Lesewiederholungsverzögerung für die erste oder die letzte Lesung festgelegt.

Mit der Option Code-Lesewiederholungsverzögerung (in Millisekunden) geben Sie die Verzögerung zwischen den Leseversuchen an. Wenn Sie als Verzögerung einen anderen Wert als null angeben, verhindern Sie, dass ein an Ihr Lesegerät angeschlossenes Gerät Daten aufgrund von Überlastung eventuell nicht verarbeiten kann.

Note: DM050,DM060,DM070,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700