Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Was ist die Funktion Mehrfachanschluss (gemeinsame Nutzung von RS-232)?

In diesem Verbindungsmodus kann derselbe serielle Anschluss an einen PC oder ein anderes Gerätes mit seriellem Anschluss von mehreren DataMan-Lesegeräten (desselben Typs) gemeinsam genutzt werden. Beim Mehrfachanschluss werden mehrere Lesegeräte in Reihe geschaltet. Jedes Lesegerät empfängt serielle Daten vom vorangehenden Lesegerät und überträgt diese an das nächste Lesegerät. Die Datenübertragung von einem Lesegerät erfolgt dabei aufeinanderfolgend über alle Lesegeräte zwischen dem übertragenden Lesegerät und dem PC.

Verwenden Sie Kabel, die den Anforderungen Ihrer Systemkonfiguration entsprechen. Das Kabel muss einen DB-15-Stecker für jedes DataMan-Gerät und einen DB-9-Stecker für den seriellen PC-Anschluss aufweisen. Jeder DB15-Stecker muss mit Tx-Daten, Rx-Daten, Auslöser (Eingang 0), Masse und Gleichstromversorgung belegt sein. Um Mehrfachanschlussverbindungen zu ermöglichen, müssen die Tx-Daten- und Rx-Daten-Pins an nebeneinanderliegenden Anschlüssen verbunden werden.

Sie müssen jedes DataMan-Gerät über ein USB-Kabel mit dem DataMan Setup Tool verbinden und den DataMan für den Mehrfachanschlussbetrieb konfigurieren. Um ein Gerät für den Mehrfachanschlussbetrieb zu konfigurieren, wählen Sie „Mehrfachanschluss aktivieren (gemeinsame Nutzung von RS-232)“ aus.

Weitere Informationen zum Mehrfachanschluss können Sie dem Kapitel Mehrfachanschlüsse der entsprechenden Bedienungsanleitung entnehmen. Die Mehrfachanschlussfunktion weist folgende Eigenschaften und Einschränkungen auf:

- Jedes Lesegerät in der Kette kann weiterhin über einen USB-Anschluss mit dem PC oder einem anderen Gerät verbunden sein.

- Jedes Lesegerät in der Kette muss ein eigenes Auslösersignal empfangen. Der DataMan unterstützt keine serielle Auslösung.

- Jedes Lesegerät in der Kette muss unabhängig konfiguriert sein.

- Alle Daten von den einzelnen Lesegeräten gelangen unsortiert und ungefiltert zum PC oder anderen Gerät.

Note: DM150,DM260,DM050,DM060,DM070,DM300,DM360, DM370, DM470,DM580, DM380, DM503