Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Wozu dient die Option „RS-232-Routing“?

Wenn Sie die Verbindung zur Basisstation über RS-232 herstellen, können Sie wählen, ob die Daten an die Basisstation weitergeleitet werden sollen oder ob Sie direkt mit dem der Basisstation zugewiesenen Lesegerät kommunizieren möchten.

Ist der Basisstation kein Lesegerät zugewiesen, wird für die RS-232-Schnittstelle unabhängig von der ausgewählten Routing-Option die Basisstation konfiguriert. Wird für das zugewiesene Lesegerät die Zuweisung vorgenommen oder aufgehoben, wird der Betriebsmodus der RS-232-Schittstelle nach dem Aus- und Wiedereinschalten der Basisstation automatisch geändert.

Note: DM8700Base,DM8000Base