Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Wozu dient die Option „Synchronisierte Lesegeräte“?

Bei den Auslösermodi Einzel, Bildfolge, Fortlaufend und Automatisch kann die Bilderfassung durch mehrere Geräte über die Synchronisierungsschnittstelle synchronisiert werden.

Bei der Synchronisierung kann eine gemeinsame Stroboskopbeleuchtung verwendet werden, um alle Sensoren gleichzeitig zu belichten. Sie können bis zu 16 Lesegeräte synchronisieren und optional in einer festgelegten Reihenfolge auslösen, um zu verhindern, dass einander gegenüberliegende Lesegeräte sich gegenseitig blenden. Beachten Sie, dass die synchronisierte Auslösung nur externe Beleuchtungen am reservierten Anschluss unterstützt.

Hinweis: Diese und weitere Kameraeinstellungen werden mit dieser Funktion nicht synchronisiert. Das bedeutet, dass Sie Belichtung und Verstärkung für jedes Lesegerät einzeln konfigurieren müssen. Mit dieser Funktion wird ausschließlich die Bilderfassung synchronisiert. Ausgelöst wird weiterhin über die eingestellte Mehrgeräte-Synchronisierungsfunktion.

Um die synchronisierte Erfassung am DM503 zu konfigurieren, aktivieren Sie im Fenster Mehrgeräte-Synchronisierung die Option Synchronisierte Belichtung. Legen Sie die Aufnahmeverzögerung (μs) (entsprechend dem von der Synchronisierungsschnittstelle empfangenen Signal) für die einzelnen Lesegeräte fest, um optional eine Belichtungsreihenfolge festzulegen, falls die Beleuchtung von Lesegeräten andere Lesegeräte beeinträchtigen kann.

Sie müssen außerdem festlegen, welche beiden Lesegeräte des Synchronisierungsschnittstellen-Busses die Busabschlüsse bilden. Aktivieren Sie dazu das Kontrollkästchen Ende Synchronisierungskabel für die jeweils aktuell am Ende eines Synchronisierungskabels angeschlossenen Geräte.

Note: DM503