Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Comment transférer des images vers un serveur FTP ?

Utilisez l'onglet FTP pour configurer les paramètres nécessaires au transfert d'images vers un serveur FTP. Cet onglet contient les paramètres d'adresse IP et de numéro de port du serveur, ainsi que la combinaison nom d'utilisateur/mot de passe. Notez que l'envoi des images par FTP n'est pas garanti, notamment lorsque le lecteur fonctionne à une fréquence supérieure et ne peut pas planifier l'heure de transfert des images. Veuillez également noter que le transfert via des connexions sans fil peut être beaucoup plus lent que la communication réseau normale. Dans ce cas, il est conseillé d'utiliser des images sous-échantillonnées/compressées.

Les options Nom du fichier permettent d'indiquer le fichier dans lequel les images seront stockées. Le champ Nom du fichier vous permet d'indiquer un chemin par rapport au répertoire racine du serveur FTP (par exemple, /échec_images/image). L'extension du nom de fichier (.jpg ou .bmp) présentée dans l'étiquette suivant le nom du fichier correspond au paramètre de format de l'image du volet Paramètres des images mises en mémoire tampon. Notez que le lecteur ne crée pas de répertoires. Le répertoire doit être disponible et accessible.

Le contrôle Valeur incrémentée max indique le seuil de la valeur incrémentée utilisée dans le nom du fichier. Une valeur 0 indique qu'aucun incrément ne sera ajouté et que le fichier peut être écrasé.

Le Nom de fichier généré par le script permet d'écrire un script générant le nom de fichier dans l'onglet Stockage FTP du volet Scripts.

L'option Nom de fichier généré par le serveur commence par un chemin vide indiquant le répertoire racine du serveur FTP.

Note: default,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500