Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Quelles autres options sont proposées sur l'onglet Vérification ?

Actuellement, AIM-DPM/ISO/CEI TR29158 est pris en charge pour la vérification. Vous pouvez configurer le Grade minimum de réussite dans la zone Mesures de qualité sur l'onglet. Ce paramètre est le grade minimum pour la réussite de la vérification lors de l'évaluation des mesures de symbole. Si la case est cochée, Graphiques activés permet aux graphiques vectoriels adaptables d'apparaître sur les zones problématiques du code de lecture dans le Volet d'images.

Consultez de plus amples informations avec les autres paramètres ci-dessous.

Note: DM8600