Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Qu'est-ce que l'option Lecteurs synchronisés ?

Les modes de déclenchement Unique, Salve, Continu et Automatique permettent de synchroniser l'acquisition des images sur plusieurs périphériques à l'aide de l'interface de synchronisation.

La synchronisation permet l'utilisation d'un éclairage stroboscopique partagé pour exposer tous les capteurs simultanément. Vous pouvez synchroniser jusqu'à 16 lecteurs. Une option facultative permet de les déclencher selon une séquence définie pour éviter les manques de visibilité des lecteurs opposés. Notez que le déclenchement synchronisé ne prend en charge que l'éclairage externe du connecteur dédié.

Veuillez noter que ces paramètres d'image, comme les autres paramètres, ne sont pas synchronisés automatiquement. Par exemple, vous devez configurer l'exposition et le gain individuellement sur chaque lecteur. Ce paramètre ne synchronise que l'acquisition d'image en cours. Le déclenchement se base sur le mécanisme de synchronisation multi-lecteurs existant.

Pour paramétrer l'acquisition synchronisée sur DM503, activez Exposition synchronisée dans le volet Synchronisation multi-lecteurs. Définissez le Délai d'acquisition (µs) (relatif au signal reçu à travers l'interface de synchronisation) individuellement sur chaque lecteur pour définir la séquence d'exposition facultative si l'éclairage de certains lecteurs peut en gêner d'autres.

Vous devez aussi définir les deux lecteurs à l'extrémité du bus de l'interface de synchronisation en tant que terminateurs de bus en cochant la case Extrémité du câble de synchronisation pour les périphériques actuellement connectés à l'extrémité du câble de synchronisation.

Note: DM503