Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Quelles sont les données collectées et affichées par la Vue d'ensemble des performances ?

La Vue d'ensemble des performances peut afficher le Taux de lecture, les Lectures par minute et les Non-lectures par minute dans un graphique en temps réel, en fonction du réglage en haut à gauche sous Affichage. Il est possible de cliquer sur les derniers boutons [intervalle de temps] de la ligne supérieure et la ligne active est encadrée d'orange. Vous pouvez utiliser les boutons pour régler l'intervalle utilisé par la Vue d'ensemble des performances.

Vous devez déclencher le périphérique surveillé pour que les données s'affichent sur le graphique.

Vous pouvez paramétrer l'affichage d'une ligne d'avertissement sur les graphiques sous Configuration > Paramètres d'affichage en cours. Cochez la case pour afficher la ligne d'avertissement sur chaque graphique. Le Type de diagramme détermine le type de la ligne affichée, tandis que la Valeur de ligne de référence du taux de lecture (%) représente l'emplacement d'affichage de la ligne sur le diagramme en pourcentage.

Note: DM060,DM260,DM300,DM360,DM503, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, RTM_Lean