Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Qu'est-ce que l'option Lecteurs synchronisés ?

Les modes de déclenchement Unique, Salve, Continu et Automatique permettent de synchroniser l'acquisition des images sur plusieurs périphériques à l'aide de l'interface de synchronisation.

La synchronisation permet l'utilisation d'un éclairage stroboscopique partagé pour exposer tous les capteurs simultanément. Vous pouvez également déclencher plusieurs lecteurs synchronisés dans un ordre défini pour éviter les manques de visibilité des lecteurs opposés. Notez que le déclenchement synchronisé ne prend en charge que l'éclairage externe du connecteur dédié.

Veuillez noter que ces paramètres d'image, comme les autres paramètres, ne sont pas synchronisés automatiquement. Par exemple, vous devez configurer l'exposition et le gain individuellement sur chaque lecteur. Ce paramètre ne synchronise que l'acquisition d'image en cours. Le déclenchement se base sur le mécanisme de synchronisation multi-lecteurs existant.

Pour paramétrer l'acquisition synchronisée sur le lecteur, activer PTP (Precision Time Protocol) sur le volet Synchronisation multi-lecteurs de l'outil de configuration DataMan sous Lecteurs synchronisés (IEEE1588). Paramétrez Caméra secondaire uniquement en conséquence sur chaque lecteur individuellement pour définir les relations de lecteurs Synchronisation multi-lecteurs.

Les étapes suivantes décrivent la configuration de manière plus détaillée :

1. Cochez Activer PTP.

2. Laissez la case Caméra secondaire uniquement cochée s'il y a déjà une horloge de lecteur principale PTP au sein du réseau (sinon, décocher la case à cocher sur au moins un lecteur).

3. Observez l'état du protocole dans la case État.

4. Activer MRS synchronisé par PTP pour synchroniser le déclenchement de la Synchronisation multi-lecteurs.

5. Paramétrer le Temps entre le début de déclenchement et l'horodatage d'acquisition synchronisée si nécessaire. Ceci représente le temps ajouté par le lecteur principal au déclencheur pour s'assurer que tous les périphériques ont déjà reçu le paquet TCP avant cet horodateur.

6. Paramétrer Déplacement local ajouté à l'horodatage d'acquisition synchronisée si nécessaire. Ceci représente le temps ajouté à l'horodateur par le lecteur secondaire pour réaliser des acquisitions d'image décalées.

Note: DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380