Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Protocoles industriels

Protocole EtherNet/IP

Pour permettre au lecteur d'utiliser le protocole Ethernet/IP, cochez EtherNet/IP dans la boîte Protocoles industriels de l'onglet Ethernet.

Le message « Les modifications nécessitent un redémarrage avant de prendre effet » s'affiche sur le côté droit de la bannière Communications. Cliquez sur Enregistrement des paramètres puis redémarrez votre lecteur.

Protocole PROFINET

Pour permettre à votre lecteur d'utiliser le protocole PROFINET, cochez PROFINET. Vous pouvez saisir le nom de la station en cliquant sur la boîte Utiliser nom de station.

Le message « Les modifications nécessitent un redémarrage avant de prendre effet » s'affiche sur le côté droit de la bannière Communications. Cliquez sur Enregistrement des paramètres puis redémarrez votre lecteur.

Protocole SLMP

Pour permettre au lecteur d'utiliser le protocole SLMP, cochez Protocole SLMP puis réglez les paramètres selon vos besoins.

Le message « Les modifications nécessitent un redémarrage avant de prendre effet » s'affiche sur le côté droit de la bannière Communications. Cliquez sur Enregistrement des paramètres, puis redémarrez le lecteur afin que le paramètre soit pris en compte en désactivant et activant l'alimentation du lecteur ou en lisant le symbole de Réinitialisation.

Modbus TCP

Pour permettre au lecteur d'utiliser le protocole Modbus TCP, cochez Modbus TCP puis réglez les paramètres selon vos besoins.

Le message « Les modifications nécessitent un redémarrage avant de prendre effet » s'affiche sur le côté droit de la bannière Communications. Cliquez sur Enregistrement des paramètres, puis redémarrez le lecteur afin que le paramètre soit pris en compte en désactivant et activant l'alimentation du lecteur ou en lisant le symbole de Réinitialisation.

Sélection EtherNet/IP, PROFINET, Protocole SLMP ou Modbus TCP grisées

Un seul protocole Ethernet industriel peut être utilisé à la fois. Lorsqu'un protocole est sélectionné, l'autre est indisponible.

Note: DM060,DM070,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,DM8700Base,DM8000Base