Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# À quelle fin puis-je utiliser RTM Lean ?

RTM (surveillance en temps réel, Real Time Monitoring en anglais) Lean est une fonction intégrée à l'Outil de configuration DataMan qui permet la collecte et l'analyse de différents types de données relatives à un seul périphérique sur le réseau et à ses lectures. Le périphérique cible pour cette acquisition de données, ainsi que la sélection du type de données collectées peuvent être réglés sous Configuration. Par défaut, RTM Lean collecte des données statistiques (taux de lecture, comptage de non-lecture, délai de décodage moyen, nombre de déclenchements, dépassement du déclencheur, dépassement de la mémoire tampon et les mesures de contrôle du processus, si cette option est activée).

Note: DM060,DM260,DM300,DM360,DM503, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, RTM_Lean