Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Qu'est-ce que la période d'image de non-lecture ?

La période d'image de non-lecture est la fréquence à laquelle les images de non-lecture sont mises en mémoire tampon. Si la valeur est réglée sur 1, toutes les images de non-lecture sont mises en mémoire tampon. Si vous réglez la valeur sur un nombre entier N, N étant supérieur à 1, seulement chaque Nième image sera mise en mémoire tampon.

Le réglage d'une valeur supérieure à 1 pour la période d'image de non-lecture vous permet de réduire le nombre d'images de non-lecture mises en mémoire tampon.

La valeur de la période d'image de non-lecture affecte également la mise en mémoire tampon des images si Résultats à mettre en mémoire tampon est réglé sur Lecture car lorsque des images lues sont mises en mémoire tampon, toutes les images associées à un déclencheur de lecture de type unique sont marquées comme lues de sorte que des images de non-lecture précédemment acquises peuvent également être mises en mémoire tampon. Le réglage de la valeur de la période d'image de non-lecture peut réduire le nombre de ces images mises en mémoire tampon.

Note: default,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503