Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Quelles sont les mesures individuelles utilisées pour ISO/CEI 15416 ?

La liste ci-dessous énumère les mesures calculées pour l'évaluation de la qualité ISO/CEI 15416. Pour des informations plus détaillées sur ce standard de qualité du code et ses mesures, voir le Guide des communications et de la programmation DataMan ou la documentation standard ISO correspondante, pouvant être consultée sous www.iso.org.

- La Décodabilité est la mesure de la précision d'impression du code-barres par rapport à l'algorithme de décodage de référence spécifique pour la symbologie. La décodabilité indique l'échelle d'erreur dans la largeur de l'élément du symbole dont la déviation est la plus importante. Plus la déviation est faible, plus le grade est élevé.

- Les Défauts sont des irrégularités des éléments (barres et espaces) et des marges. Ce paramètre est utilisé pour mesurer le « bruit » résultant de creux et pointes indésirables dans le profil de réflexion de numérisation. Plus le défaut est petit, plus le grade est élevé.

- Le Contraste d'arête minimum est la différence la plus faible entre la réflexion de barre et la réflexion d'espace de deux éléments adjacents, ce qui donne une indication de la précision des arêtes. Plus la différence est élevée, plus le grade est élevé.

- La Réflexion minimum est la valeur de réflexion minimum dans la numérisation, une mesure de la partie la plus foncée du code-barres. Plus cette valeur est faible, plus le grade est élevé.

- La Modulation représente le taux du Contraste d'arête minimum par rapport au Contraste du symbole, ou une mesure de la manière dont le scanneur voit les éléments larges (barres ou espaces) par rapport aux éléments étroits. Plus la différence est grande entre le Contraste d'arête minimum et le Contraste du symbole, plus le grade est faible.

- >Le Contraste du symbole est la différence entre les valeurs de réflexion supérieure et inférieure d'une numérisation (la différence de réflexion entre la barre la plus foncée et l'espace le plus clair). Plus la différence est grande, plus le grade est élevé.

- Le Décodeur de référence indique si l'algorithme standard Data Matrix 2D a trouvé et décodé ce marquage.

  Cette mesure crée un grade A ou F.

- La Détermination d'arête indique le nombre des arêtes détectées dans le profil de réflexion de numérisation. Si le nombre des arêtes détectée est supérieur ou égal au nombre d'arêtes attendues, le grade est de 4. Sinon le grade est de 0.

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,MX-1000,MX-1500