Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Qu'est-ce que la mise en mémoire tampon hors ligne ?

Par défaut, la mise en mémoire hors ligne est activée pour les lecteurs sans fil ; elle permet au lecteur de conserver jusqu'à 1 Mo de données lorsque les codes sont lus alors que le lecteur se trouve hors de la portée de sa base. Si vous désactivez la mise en mémoire hors ligne, le lecteur sans fil n'enregistre pas les données de codes lus lorsque le lecteur se trouve hors de la portée de sa base.

Note: DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500