Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# À quoi sert le paramètre Nombre de codes ?

Vous pouvez lire plusieurs types de code en même temps. Dans ce cas, veuillez indiquer le nombre de codes qui seront lus sous Nombre de codes. Le nombre maxi. de codes OCR doit alors être renseigné, déterminant le nombre des chaînes OCR qui seront lues (par exemple, Nombre de codes est 3, Codes OCR Maxi. est 1, alors 3 codes seront lus, et parmi ces 3 codes l'un sera une lecture OCR, et 2 seront d'un autre type de code, par exemple DataMatrix). Le reste des codes maximum peut être configuré dans le volet lié Paramètres de symbologie.

Autoriser les résultats partiels : si cette case est cochée, l'option provoque le rapport par le périphérique d'une lecture correcte même s'il n'a pas trouvé tous les codes configurés sous Nombre de codes et Codes OCR maxi. Si vous utilisez la symbologie, des champs fixes ou si vous souhaitez effectuer des lectures de code plutôt que des lectures OCR, alors maintenez la coche dans la case Autoriser les résultats partiels !

Permettre à la reconnaissance optique de caractères de toujours signaler une lecture correcte : si la case est cochée, cette option provoque le rapport de lectures incorrectes comme lectures correctes par le périphérique pour que les utilisateurs puissent voir comment les caractères individuels ont été lus. Un cadre vert signale une lecture correcte, un cadre bleu que la lecture se trouvait dans les 25 % inférieurs du seuil d'acceptation, un cadre jaune que la note de confiance est inférieure au seuil de confiance, et un cadre rouge signale qu'il s'agit d'une lecture incorrecte. Veuillez noter que cette option est automatiquement décochée lorsque l'outil de configuration est déconnecté du périphérique.

Note: DM050,DM060,DM070,DMAE50,DM150,DM260,DM300,DM360,DM503,MX-1500