Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Comparaison de la configuration : Menu ruban

Le menu ruban se trouve au-dessus du tableau de la vue tabulaire. Le contenu et les icônes activés peuvent changer en fonction des cellules, lignes ou colonnes sélectionnées dans le tableau. Le menu est divisé en plusieurs groupes.

- Périphérique : les paramètres dans ce groupe sont reliés aux périphériques et à leurs fichiers de configuration. Utilisez le bouton Ajouter un périphérique... pour ouvrir une boîte de dialogue où un ou plusieurs périphériques peuvent être sélectionnés pour être ajoutés à la comparaison. Le bouton Ajouter fichier de configuration... ouvre un assistant vous permettant de rechercher un fichier de configuration ou de sauvegarde (.dmb, .cdc,.cfg). Si le fichier sélectionné pour le périphérique ne contient pas toutes les informations nécessaires, les paramètres manquants doivent être configurés, sinon, les options par défaut sont sélectionnées automatiquement. La même chose s'applique aux cas où la base de données du périphérique virtuel ne peut pas faire correspondre les paramètres aux options disponibles (par exemple, une version correspondante de microprogramme n'est pas trouvée).

  Remarque : les périphériques virtuels ajoutés sont en lecture seule, comme signalé par l'icône du cadenas dans la ligne d'en-tête.

  Un clic sur le bouton Supprimer périphérique supprime le(s) périphérique(s) actuellement sélectionnés (celui qui contient la/les cellule(s) actuellement sélectionnée(s)). Redémarrage du périphérique redémarre les périphériques sélectionnés. Conserver la configuration sur le périphérique enregistre le fichier de configuration du périphérique sélectionné dans sa mémoire flash. Utiliser Réinitialiser les paramètres d'usine pour réinitialiser les paramètres par défaut du/des périphérique(s) sélectionné(s).

- Édition : utiliser Copier (ou Ctrl+C sur le clavier) pour copier une valeur à partir de la cellule actuellement sélectionnée. Coller ne peut être utilisé que dans la même ligne ou dans un éditeur de texte quelconque. Réinitialiser les valeurs est utilisé pour réinitialiser la/les valeur(s) des cellule(s) sélectionnée(s).

- Surbrillance : les boutons et réglages dans ce groupe de menu permettent par différents moyens de mettre en surbrillance des arrière-plans spécifiques de cellules. Avec le réglage Valeurs non par défaut, les cellules contenant des valeurs différentes des valeurs par défaut sont mises en surbrillance (ceci peut être différent dans une seule ligne pour différents périphériques ou configurations de lecture). Le paramètre Différence par rapport à la référence met en surbrillance les cellules contenant des valeurs différentes de celles de la cellule dans la même ligne de la configuration de lecture de référence (et périphérique). Le troisième paramètre est sélectionné, toutes les valeurs et tous les en-têtes contenant le texte spécifié dans la boîte de texte sont mis en surbrillance. De plus, le texte contenu lui-même est mis en surbrillance avec un autre arrière-plan de texte. Une pression sur Entrée applique également la fonction du bouton Afficher uniquement les lignes en surbrillance.

  Lorsque la fonction est activée, Afficher uniquement les lignes en surbrillance réduit tous les nœuds dont aucun sous-nœud n'est en surbrillance. Lorsque l'option est activée, la Configuration de lecture référence fixe spécifie la configuration de lecture (et le périphérique) utilisée comme référence lorsque le mode de mise en surbrillance Différence par rapport à la référence est utilisé. Lorsque le bouton est activé, la colonne de la cellule actuellement sélectionnée (configuration de lecture) devient la configuration de référence. La configuration de référence actuelle est indiquée dans la ligne d'en-tête des noms de configuration.

- Filtrage : Paramétrer Paramètres de configuration de lecture pour voir uniquement les paramètres dépendants de la configuration de lecture. Paramétrer Paramètres globaux pour voir uniquement les paramètres ne pouvant pas avoir de valeurs différentes au sein des différentes configurations de lecture. Paramétrer Tous les paramètres pour voir tous les paramètres simultanément. Si une entrée comporte des valeurs dans plusieurs configurations de lecture, elles sont visibles dans différentes colonnes.

- Autres : utiliser Développer toutes les lignes pour développer toutes les lignes qui ont été réduites dans le tableau. Utiliser Réduire toutes les lignes pour réduire toutes les lignes développées du tableau. Réinitialiser la structure recalcule les largeurs de colonne pour utiliser tout l'espace disponible. Si l'espace disponible est insuffisant, une largeur de colonne minimum est appliquée.

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,DM7500,DM8000,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500