Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Comment puis-je modifier les paramètres de gestion de l'alimentation pour le MX-1000/MX-1500 ?

Vous pouvez utiliser les Délais d'attente en cas d'inactivité pour configurer les délais d'attente concernant l'alimentation. A moins que la case Désactiver le mode hors tension soit cochée, le périphérique se mettra automatiquement hors tension après écoulement de la durée entrée sous Passer en mode hors tension après (s).

Vous pouvez soit déplacer le curseur, soit saisir une valeur dans la zone de texte.

Remarque : le périphérique se met automatiquement en marche à partir du Mode hors tension si l'un des trois boutons est enfoncé (déclencheur gauche, déclencheur droit, déclencheur sur poignée).

Note: MX-1000,MX-1500