Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Quelle erreur est indiquée par une flèche orange dans le diagnostic de symbole ?

Une flèche orange indique que le motif de démarrage ou d'arrêt n'a pas été trouvé. La zone indiquée par la flèche n'a pas pu être décodée. Les raisons de l'échec sont les suivantes (veuillez consulter la note technique correspondante pour des images détaillées illustrant chaque cas) :

- Le motif de démarrage ou d'arrêt est tronqué/endommagé

- Le code est tronqué (pour des raisons de limite d'image ou par un objet bloquant le code)

- Dégradation de la qualité de l'image (souvent, mais pas toujours, causée par la qualité de la lumière)

- Déformation et pliage des étiquettes de code-barres

Remarque : Remarque : le diagnostic est une fonctionnalité activée exclusivement par clé de fonction.

Note: DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503