Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Quels sont les caractères spéciaux qui doivent être précédés d'un caractère d'échappement ?

Les caractères spéciaux suivants ont une signification spéciale dans les chaînes de substitution et de remplacement :

ˆ . , ( ) [ ] $ \ / * + |

Si vous voulez inclure l'un de ces caractères dans votre chaîne de recherche ou de remplacement, vous devez les précéder d'une barre oblique inverse (\). Pour inclure une barre oblique inverse, entrez \\. Pour entrer n'importe quel caractère ASCII, entrez \xhh où hh est la valeur hexadécimale du caractère (vous ne pouvez pas utiliser \ooo pour spécifier des valeurs ASCII en base octale).

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500