Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Quelles options sont disponibles sous Configuration ?

Configuration permet le paramétrage des acquisitions de données de RTM Lean ainsi que d'autres réglages :

Configurations de périphérique : Sélectionner un périphérique faisant l'objet de l'acquisition des données. Ajoutez des périphériques à la liste en utilisant le bouton Ajouter un périphérique. Ceci ouvre une nouvelle fenêtre dans laquelle vous pouvez ajouter manuellement des périphériques à partir de l'adresse IP en utilisant le bouton Ajouter un périphérique réseau. Le bouton Actualiser peut être utilisé pour mettre à jour la liste des périphériques, alors que le bouton Supprimer un périphérique ajouté manuellement supprime le périphérique sélectionné de la liste. Supprimer un périphérique vous permet de supprimer un périphérique de la liste des périphériques ajoutés, mais comme l'indique le pop-up d'avertissement, ceci induit la purge complète des données collectées (images, statistiques etc.) pour ce périphérique. Les périphériques avec protection par mot de passe peuvent être surveillés par RTM Lean, mais vous devez fournir le nom d'utilisateur et le mot de passe sous Réseau.

Collecte de données : la liste comprend tous les types d'informations pouvant être collectés par RTM Lean. Cochez les cases pour collecter les données souhaitées. Par défaut, RTM Lean collecte des données statistiques (taux de lecture, comptage de non-lecture, délai de décodage moyen, nombre de déclenchements, dépassement du déclencheur, dépassement de la mémoire tampon et les mesures de contrôle du processus, si cette option est activée). Les types de données fournis dans la liste ne figurent pas parmi les données collectées par défaut et peuvent être paramétrés dans l'onglet Paramètres :

- Informations détaillées de déclenchement pour non-lecture : Si cette option est activée, RTM Lean enregistre les données individuelles de déclenchement lorsqu'une non-lecture survient. Si la non-lecture contient des résultats partiels ou des informations de synchronisation multi-lecteurs, ceux-ci sont également enregistrés.

- Images de non-lecture (via FTP) : Si cette option est activée, le périphérique envoie l'image/les images de non-lecture à RTM Lean.

- Informations détaillées de déclenchement pour lectures correctes : Ce réglage active l'utilisation de la page Performance de déclencheur sous Vues détaillées dans le menu ruban. Performance de déclencheur collecte les données pour les déclenchements individuels résultant en une lecture correcte. Toutes les valeurs parmi ces données peuvent être visionnées dans le menu déroulant Valeurs tracées sur la page Performance de déclencheur.

- Positions de code pour carte thermique : pour chaque lecture réussie, RTM Lean enregistre les rectangles pour chaque code trouvé. Cette information sert alors a créer une carte thermique 2D indiquant l'emplacement de lecture des codes dans le Champ de vue.

- Modifications de la configuration de périphérique : lorsque cette option est cochée, le périphérique signale à RTM Lean chaque modification de sa configuration. Tous les fichiers de configuration envoyés par le périphérique sont stockés dans RTM Lean. Les événements de modification de configuration sont affichés sur la page Historique des événements qui permet de les exporter ou de les comparer.

Remarque : en fonction de la fréquence de déclenchement, l'activation des données de niveau déclencheur peut ralentir le système.

Classification : la commande RTM peut collecter le données de classification selon les raisons des événements de non-lecture si un périphérique Cognex In-Sight est couplé au périphérique DataMan. Un périphérique In-Sight doit être spécifié pour la classification pour fonctionner en cochant la case Collecter les classifications d'image à partir d'In-Sight correspondante et en sélectionnant le Périphérique classificateur dans la liste déroulante. Pour enregistrer les images de classification, cochez la case Enregistrer les images In-Sight sur RTM.

Remarque : selon votre configuration de déclenchement et la fréquence des images de non-lecture, l'enregistrement des images peut augmenter sensiblement l'utilisation du disque.

Ne pas écraser le script de communication dans DataMan : cochez cette case pour empêcher l'écrasement du script dans le périphérique.

Réseau : ce volet affiche le nom et l'adresse du périphérique faisant l'objet d'une surveillance active par RTM Lean (la case Collecte activée est cochée à gauche). Un clic sur l'icône de roue dentée ouvre un sous-menu permettant de déterminer comment RTM Lean identifie un périphérique (adresse IP ou adresse MAC). Si vous souhaitez collecter les données d'un périphérique protégé par mot de passe, vous devez fournir le nom d'utilisateur et le mot de passe après avoir sélectionné le périphérique à surveiller dans la liste de gauche.

Note: DM060,DM260,DM300,DM360,DM503,DM370, DM080, DM280,DM470,DM580, DM380,RTM_Lean