Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# À quoi sert l'option activée « Toujours activé » dans la zone Lumières haute fréquence ?

Si l'éclairage interne est désactivé, et si les Lumières haute fréquence sont par conséquent activées, vous pouvez définir ici le délai d'attente après lequel la lumière haute fréquence (HFL) est désactivée si aucun déclencheur ne se présente pendant une période prolongée. Le délai d'attente est spécifié en secondes. En définissant la valeur du délai d'attente sur 0, le gestionnaire du délai d'attente est désactivé et la lumière reste allumée en permanence. En changeant de mode de fonctionnement ou en activant la vue d'image continue, la HFL sera désactivée.

Note: DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503