Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Comment configurer la fonction Incrément/Décrément composante numérique ?

Vous pouvez utiliser cette fonction si la chaîne que vous validez contient une suite de chiffres (0 à 9) qui augmente ou diminue à chaque lecture. Pour utiliser cette fonction, spécifiez la position de départ des chiffres à augmenter ou à diminuer dans le champ Position de départ (0 est la position du premier caractère) et le nombre de caractères qui changent dans le champ Longueur. Si vous sélectionnez Auto pour la Longueur, le lecteur traite tous les chiffres suivant la position de départ comme valeur à augmenter ou à diminuer. Utilisez l'option Incrément pour spécifier de combien la valeur change entre les lectures. Sélectionnez une valeur négative si le nombre diminue.

Par exemple, si la chaîne initiale est ABC_123XXPY et si « 123 » augmente d'une unité à chaque lecture, spécifiez 4 pour la Position de départ, 3 pour la Longueur et 1 pour l'Incrément. (Si vous êtes sûr que les caractères en position 7 ne sont jamais des chiffres, vous pouvez également spécifier Auto pour la Longueur.) Veuillez noter que le paramétrage automatique n'augmente pas le nombre des chiffres lorsque le nombre maximum est atteint, mais réinitialise le nombre comme avec tout réglage fixe de chiffre (par exemple, atteint 99 avec deux chiffres, ne passe pas à 100 mais à 00).

Par défaut, si la chaîne de caractères est incorrecte ou illisible, la valeur numérique attendue ne change pas. Vous pouvez cocher les cases Mise à jour si non-lecture et Mise à jour si échec de validation pour spécifier que la valeur attendue change si aucun code n'est lu et/ou si le code est incorrect.

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500