Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Uniquement lecteur sans fil : Quelle est la différence entre le Mode d'hibernation et Hors tension ?

En Mode d'hibernation, vos données d'exécution sont enregistrées dans la mémoire. Si le lecteur contient des modifications non enregistrées, elles sont préservées lorsque vous activez le déclencheur et sortez le lecteur du mode veille.

En mode Hors tension, le lecteur s'éteint et toutes les modifications non enregistrées sont perdues. En mettant le lecteur hors tension, vous économisez de l'énergie vu que la batterie n'est pas utilisée.

Dans les deux modes, vous devez actionner le déclencheur pour activer le lecteur.

Note: DM8050,DM8070,DM8600,DM8700