Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Quels paramètres d'éclairage et d'imageur le lecteur utilise-t-il ?

Vous pouvez configurer quatre configurations de lecture différentes. À chaque tentative de lecture d'un code, le lecteur essaie successivement chaque configuration activée pour lire le code. Pour activer une configuration, cliquez sur la lumière de cette configuration dans Configurations de lecture ou sélectionnez la configuration dans le volet Configurations de lecture. Les configurations activées sont marquées d'une lumière verte.

Lorsque vous lisez un nouveau code, le lecteur commence toujours par la dernière configuration utilisée si plusieurs configurations sont activées. Le lecteur modifie la configuration en fonction du nombre de tentatives de décodage, c'est-à-dire que dans les paramètres par défaut le lecteur passera à la configuration suivante après 2 ou 3 décodages infructueux. Modifiez le nombre de tentatives de décodage en sélectionnant le volet Configuration du déclenchement dans le groupe Paramètres système de l'arborescence.

Note: DM8600,DM8700