Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Quelles sont les mesures de qualité des codes AIM-DPM ?

Les résultats de qualité des codes fournissent des informations détaillées conformes à la norme AIM (Association for Automatic Identification and Mobility) pour les symboles Data Matrix 2D. Tous les vérificateurs DataMan fournissent une évaluation globale pour chaque symbole vérifié, ainsi qu'une évaluation de chaque mesure :

- Modulation des cellules : mesure de lisibilité du marquage réel.

  Cette valeur indique la proximité des cellules claires et foncées avec un seuil global pour un marquage donné ; elle indique le point de séparation des niveaux de gris entre les cellules claires et les cellules foncées d'un marquage donné.

  Un marquage crée une valeur de Modulation des cellules faible lorsque la capacité du lecteur à distinguer des cellules claires ou foncées est médiocre. Cette valeur tient également compte de la capacité à corriger les erreurs du symbole (les grands symboles offrent plus de possibilités de correction des erreurs). Par exemple, un marquage aura une faible Modulation des cellules mais un pourcentage élevé de Correction des erreurs non utilisée si l'état de la majorité des cellules est proche du basculement mais que celles-ci ne changent pas d'état.

- Dégradation d'un motif constant: qualité des motifs de localisation en L, synchronisation et marge dans le marquage.

  Le lecteur utilise plusieurs motifs dans chaque symbole pour rechercher et décoder les données qu'il contient. Il crée la valeur Dégradation d'un motif constant en utilisant la même méthode que pour la valeur Modulation des cellules en mesurant particulièrement la fiabilité de la réflexivité.

- Décodage de référence : indique si l'algorithme standard Data Matrix 2D a trouvé et décodé ce marquage.

  Cette mesure crée un grade A ou F.

- Contraste des cellules : mesure de la différence de réflexion entre les cellules claires et foncées du symbole. Cette mesure est exprimée en pourcentage de la réflexion moyenne des cellules claires.

  Les spécifications AIM-DPM/ISO/CEI TR 29158 exigent que l'image soit réglée de sorte que la réflexion moyenne des cellules claires soit égale à 78 % de la saturation totale.

- Hétérogénéité axiale : mesure de la symétrie des cellules du symbole.

- Correction des erreurs non utilisée : mesure du pourcentage de mots de code restant dans un symbole après la correction des erreurs.

  Lors du calcul du pourcentage de Correction des erreurs non utilisée, un mot de code est évalué comme erroné si au moins une de ses cellules se trouve du mauvais côté du seuil global. Les symboles Data Matrix 2D comportent une redondance intégrée des codes (présence de données en double).

  La valeur 1.00 indique l'absence d'erreurs dans les mots de code.

- Hétérogénéité du quadrillage : mesure du nombre d'erreurs de placement des cellules basée sur un quadrillage uniforme sur la base du modèle de synchronisation d'un symbole.

- Grossissement des cellules : mesure de la modification de la taille des cellules dans le sens horizontal et vertical.

  La taille des cellules est mesurée indépendamment le long des modèles de synchronisation horizontal (CGH) et vertical (CGV) du symbole ; elle est exprimée en dimensions physiques.

  Cette mesure n'intervient pas dans la Qualité globale du symbole. Elle est utilisée uniquement pour le contrôle du processus. Elle est disponible uniquement lorsque vous activez l'évaluation de la qualité de code dans le volet de tâche Qualité des codes.

Note: DM8600