Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Quelles sont les mesures individuelles utilisées pour ISO/CEI 15415 ?

La liste ci-dessous énumère les mesures utilisées pour l'évaluation de la qualité ISO/CEI 15415. Pour des informations plus détaillées sur ce standard de qualité du code et ses mesures, voir le Guide des communications et de la programmation DataMan ou la documentation standard ISO correspondante, pouvant être consultée sous www.iso.org.

- L'Hétérogénéité du quadrillage mesure le nombre d'erreurs de placement des cellules basée sur un quadrillage uniforme sur la base du modèle de synchronisation d'un symbole.

- La Correction d'erreur non utilisée mesure le pourcentage de mots de code restant dans un symbole après la correction des erreurs.

  Lors du calcul du pourcentage de Correction des erreurs non utilisée, un mot de code est évalué comme erroné si au moins une de ses cellules se trouve du mauvais côté du seuil global. Les symboles Data Matrix 2D comportent une redondance intégrée des codes (présence de données en double).

  La valeur 1.00 indique l'absence d'erreurs dans les mots de code.

- L'Hétérogénéité axiale est une mesure de la symétrie de différentes cellules du symbole, c'est-à-dire, la quantité de déviation le long des axes du symbole.

- Le Contraste du symbole est la différence entre les valeurs de réflexion supérieure et inférieure dans une numérisation (la différence de réflexion entre la barre la plus foncée et l'espace le plus clair). Plus la différence est grande, plus le grade est élevé

- La Réflexion extrême est une valeur oui/non indiquant si le support autour du symbole contient des réflexions extrêmes pouvant nuire à la lecture.

- La Dégradation d'un motif constant indique la qualité des motifs de localisation en L, la synchronisation et la marge dans le marquage.

  Le lecteur utilise plusieurs motifs dans chaque symbole pour rechercher et décoder les données qu'il contient. Il crée la valeur Dégradation d'un motif constant en utilisant la même méthode que pour la valeur Modulation des cellules en mesurant particulièrement la fiabilité de la réflexivité.

- La Modulation représente le taux du Contraste d'arête minimum par rapport au Contraste du symbole, ou une mesure de la manière dont le scanneur voit les éléments larges (barres ou espaces) par rapport aux éléments étroits. Plus la différence est grande entre le Contraste d'arête minimum et le Contraste du symbole, plus le grade est faible.

- Le Grossissement de l'impression mesure la déviation de la largeur des barres et espaces par rapport aux largeurs souhaitées (indiquées dans la spécification de symbologie), il mesure si les barres sont plus étroites/plus larges par rapport aux espaces dans le symbole. Plus la différence est élevée, plus le grade est faible.

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,MX-1000,MX-1500