Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Qu'est-ce que Bas-Haut si je règle les Étapes de mise au point sur 1 ?

En mode manuel du déclencheur, si Étapes de mise au point est réglé sur 1 ou 2, la plage de mise au point bascule entre les deux valeurs : une valeur inférieure et une valeur supérieure. Ceci est représenté par la séparation du curseur en deux pouvant être modifiés séparément.

En cas de distance en millimètres, les deux curseurs représentent la plage de balayage haute et la plage de balayage basse. En cas de dioptries, les deux curseurs représentent la plage de puissance haute et la plage de puissance basse.

Veuillez noter que la distance focale se mesure depuis la lentille, et non depuis le cache avant du lecteur.

Note: DM8050,DM8070,DM8600,DM8700