Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Que signifient les codes d'erreur de validation ?

Les résultats d'échec de la validation des données sont les suivants :

- 1 : identificateur de la symbologie non valide. L'identificateur de symbologie est la chaîne à 3 caractères qui n'identifie pas seulement le type de symbologie utilisé pour le codage des données mais qui décrit également la manière de traiter les données. La chaîne peut optionnellement être validée comme entrée dans l'outil en plus des données décodées soit comme une entité séparée soit comme préfixe du flux de données.

  Exemple : pour un symbole UCC/EAN-128, l'identificateur de symbologie est ]C1. Dans certaines applications, il s'agit de l'unique façon de différencier précisément et automatiquement les symboles code 128 et UCC/EAN-128 internes ou industriels (qui codent les identificateurs d'application EAN.UCC). Sans identificateurs de symbologie, il ne serait pas possible de savoir comment traiter les données dans le symbole.

- 2 : non correspondance du modèle.

- 3 : qualificateurs de données non valides (AI, DI ou TEI).

- 4 : identificateur d'application (AI) non valide.

- 5 : identificateur de données (DI) non valide.

- 6 : identificateur d'élément de texte (TEI) non valide.

- 7 : données non valides : si les données ne correspondent pas au qualificateur de données au niveau du type, de la longueur ou de la valeur.

- 8 : séparateur de champ non valide.

- 9 : non conforme à ISO/CEI 15434.

- 10 : formats non pris en charge (par ex. dans les applications UID DoD, formats autres que 05, 06 ou DD).

- 11 : code de format non valide : codes de format autres que 00-99 and DD.

- 12 : ISO/CEI 15434 non pris en charge si l'option de validation ISO/CEI 15434 est sélectionnée et si le flux décodé ne provient pas d'un symbole 2D. Il est uniquement possible de rapporter cet échec si l'identificateur de symbologie est validé comme entrée dans l'outil.

- 13 : champ d'application non valide : un champ non pris en charge par l'application.

- 14 : champ d'application non pris en charge : un champ pris en charge dans l'application mais non pris en charge par l'outil.

- 15 : données d'application non valides : si les données ne correspondent pas aux exigences spécifiques à l'application.

  Exemple : les applications UID DoD ont les exigences suivantes : la chaîne de caractères ID de l'entreprise ne dépassera pas 13 caractères, qualificateur de données exclu. La chaîne de caractères de la référence de la pièce et du numéro de lot d'origine (caractères spéciaux autorisés inclus) ne dépassera pas 32 caractères, qualificateur de données exclu. La chaîne de caractères du numéro de série (caractères spéciaux autorisés inclus) ne dépassera pas 30 caractères, qualificateur de données exclu.

- 16 : présence de formats multiples dans le même flux de données (par ex. dans les applications UID DoD, il ne peut pas y avoir plus d'un format présent dans le flux de données).

- 17 : champs en double : occurrences multiples du même qualificateur de données dans le même symbole. Certaines applications telles que les applications UID DoD n'autorisent pas les champs en double dans le même symbole.

- 18 : UID non valide : tous les champs requis pour construire une UID de construction n° 1 ou n° 2 valide ne sont pas présents.

- 19 : UID de construction n° 1 non valide : tous les champs requis pour construire une UID de construction n° 1 valide ne sont pas présents.

- 20 : UID de construction n° 2 non valide : tous les champs requis pour construire une UID de construction n° 2 valide ne sont pas présents.

- 21 : fin de format manquante lors de la vérification de la conformité à la syntaxe ISO 15434 ou UID DoD.

- 22 : fin de message manquante lors de la vérification de la conformité à la syntaxe ISO 15434 ou UID DoD.

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,DM7500,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500