Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Comment le lecteur effectue-t-il la vérification lorsque plusieurs configurations d'éclairage sont actives ?

L'appareil commence la vérification avec la première configuration d'éclairage sélectionnée ; il continue jusqu'à ce qu'il reçoive une évaluation de réussite totale. Si aucune configuration d'éclairage ne génère d'évaluation de réussite, l'image et les graphiques de la meilleure configuration sont signalés à l'utilisateur. Le paramètre Seuil minimal de réussite contrôle l'évaluation AIM-DPM/ISO/CEI TR 29158 et ISO 15415. La mesure de qualité AS9132 génère déjà une évaluation des symboles à deux valeurs uniquement, réussite ou échec.

Note: DM8600