Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Qu'est-ce que l'option Autoriser les images de non-lecture mises en mémoire tampon ?

Lorsque cette entrée est active et par exemple connectée à un capteur de détection de paquets, les images de non-lecture seront uniquement mises en mémoire tampon lorsque le détecteur transmet un signal à l'entrée en question, même si la mise en mémoire tampon est éventuellement appliquée à toutes les images. Cela entraîne le fait que le lecteur mettra en mémoire tampon les images de non-lecture seulement si le détecteur détecte effectivement un paquet. Cette option ne fonctionne qu'en mode de déclencheur de type continu.

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503