Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Quels paramètres de détection des déclencheurs puis-je modifier ?

Utilisez l'option Polarité pour définir le changement de signal qui déclenche une acquisition d'image.

Utilisez la zone de texte Délai d'anti-rebond pour définir le délai pendant lequel le signal du déclencheur doit être détecté pour être considéré comme étant valide. Utilisez une valeur plus restreinte pour compenser le bruit de la décharge électrostatique de la ligne et des valeurs supérieures pour compenser le bruit au niveau des relais électromécaniques. Vous pouvez être amené à tester le paramètre afin de choisir la valeur la mieux adaptée à votre environnement de production.

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503