Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Pourquoi ne puis-je pas envoyer une exécution d'images à un serveur FTP externe avec un taux de transfert par seconde élevé ?

Si vous utilisez des paramètres (modes de déclenchement Automatique, Présentation, ou Externe) qui rendent possibles la lecture et le transfert d'images à un taux de 100 images par seconde (ou supérieur), le périphérique stocke ces images dans sa propre mémoire tampon d'images mais ne vous permet pas de les envoyer à un serveur FTP externe.

Si l'option Autoriser l'écrasement de la mémoire tampon est activée, les images seront sûrement écrasées. Si cette option n'est pas activée, les nouvelles images ne seront pas mises en mémoire tampon jusqu'à ce que l'espace nécessaire soit libéré sur la mémoire tampon.

Note: DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503